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ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2011 г.

1. Общие положения

1.1. Генеральный план муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ).

1.2. Генеральный план подготовлен на основании Постановления администрации муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» от 09 декабря 2008 года №334.

1.3. В Генеральном плане учтены интересы Российской Федерации, Ленинградской области, города федерального значения Санкт-Петербург, муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, смежных муниципальных образований.

1.4. В Генеральном плане выделено два этапа территориального планирования, «первая очередь» и «расчетный срок», продолжительностью 10 лет каждый. За начало первого этапа принято начало 2010 года.

1.5. Генеральным планом предусматривается рост численности постоянно проживающего населения МО Мгинское городское поселение до  14 801 человек на «первую очередь» и до 23 534 человек на «расчетный срок».

1.6. Цели территориального планирования определены в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 190-ФЗ от 24.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 314-ФЗ от 29.11.2010).

1.7. Задачи территориального планирования определены на основании результатов комплексной оценки территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

1.8. Комплексная оценка территории выполнена с учетом результатов инженерных изысканий. Результатом комплексной оценки территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области явился анализ направлений его территориального развития.

1.9. В Генеральном плане для решения задач территориального планирования определены мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения, в отношении которых произведено соответствующее обоснование с учетом требований законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и иных нормативных документов, действующих на территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

1.10. В Генеральном плане определены планируемые границы функциональных зон и параметры планируемого развития таких зон.

1.11. В Генеральном плане определены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования:

· Устойчивое развитие территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

· Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

· Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

· Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения.

2.2. Задачи территориального планирования разделены на 10 (десять). В целях устойчивого развития территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Преобразование функционально-планировочной структуры:

· Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения в городском поселке Мга, деревне Пухолово и деревне Сологубовка;

· Выделение территорий для производственных и логистических предприятий на прилегающих к автомобильной дороге "Магистральная" землях;

· Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Сологубовка, Малуксинских и Келколовских карьеров;

· Выделение территорий для развития фермерского хозяйства;

· Выделение территорий для жилищного строительства.

· Выделение территорий для развития садоводства и дачного хозяйства;

· Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования в городском поселке Мга и на землях, прилегающих в руслу реки Мга вверх по течению от деревни Сологубовка до городского поселка Мга;

2.2.2. Сохранение, регенерация и популяризация объектов культурного наследия:

· Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия;

2.2.3. Охрана окружающей среды:

· Сохранение природных условий и особенностей территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, объектов животного и растительного мира;

· Организация санитарной очистки территории;

2.2.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

· Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий;

· Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

· Организация гражданской обороны;

2.2.5. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

· Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транспортной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий;

· Организация доступности на общественном транспорте городского поселка Мга от всех населенных пунктов, входящих в состав поселения;

2.2.6. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

· Организация централизованного водоснабжения городского поселка Мга, деревни Войтолово, деревни Пухолово, деревни Сологубовка, деревни Лезье, поселка Новая Малукса, поселка Старая Малукса;

· Организация централизованного водоотведения в городском поселке Мга, поселке Новая Малукса, поселке Старая Малукса;

· Организация локального водоснабжения в населенных пунктах без централизованной системы водоснабжения;

· Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов;

· Организация системы ливневой канализации в городском поселке Мга;

2.2.7. Развитие системы теплоснабжения:

· Организация централизованного теплоснабжения городского поселка Мга, поселка Старая Малукса, поселка Новая Малукса;

· Организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением;

2.2.8. Развитие системы газоснабжения:

· Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов, входящих в состав поселения;

2.2.9. Развитие системы электроснабжения:

· Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электроэнергии, и вновь осваиваемых территорий;

2.2.10. Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения:

· Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования;

· Организация оказания первичной медико-санитарной помощи;

· Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг;

· Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

· Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

· Организация библиотечного обслуживания населения;

· Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

· Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

· Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

· Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

· Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Приложение 1. Функциональное зонирование территории

В целях преобразования функционально-планировочной структуры муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в Генеральном плане произведено функциональное зонирование территории. Для каждой функциональной зоны определено назначение и параметры планируемого развития.

1. Жилые зоны
· Ж1 – зоны индивидуальной жилой застройки. Максимальная этажность: 3 этажа. Коэффициент застройки: 0,2. Коэффициент плотности застройки: 0,4.

· Ж2 – зоны малоэтажной жилой застройки. Максимальная этажность: 3 этажа. Коэффициент застройки: 0,4. Коэффициент плотности застройки: 0,8.

· Ж3 – зоны среднеэтажной жилой застройки. Минимальная этажность: 4 этажа. Максимальная этажность: 8 этажей. Коэффициент застройки: 0,4. Коэффициент плотности застройки: 0,8.

2. Рекреационные зоны
· Р1 – зоны застраиваемых озелененных территорий общего пользования. Для размещения объектов рекреационного назначения, физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей и других сооружений, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения. Коэффициент застройки: 0,05. Коэффициент плотности застройки: 0,2.

· Р2 – зоны ограниченно-застраиваемых озелененных территорий общего пользования. Для сохранения природного ландшафта территории и создания условий для краткосрочного отдыха населения. Коэффициент застройки: 0,01. Коэффициент плотности застройки: 0,2.

· Р3 – зоны долгосрочного отдыха населения. Для размещения объектов рекреационного назначения с целью организации преимущественно долгосрочного отдыха населения Коэффициент застройки: 0,01. Коэффициент плотности застройки: 0,2.

· Р4 – зоны особо охраняемых территорий. Для сохранения, регенерации и популяризации объектов культурного наследия. Застройка, не связанная с регенерацией объектов культурного наследия запрещается.

· Р5 – зоны краткосрочного отдыха населения. Для краткосрочного отдыха населения и сохранения природных ландшафтов. Застройка запрещена.

3. Производственные зоны
· П1 – зоны производственных предприятий 1-го класса опасности. Для размещения предприятий I-го класса опасности производственного, транспортно-логистического, складского назначения. Максимальная этажность зданий – 9 этажей. Минимальный коэффициент застройки: 0,3.

· П2 – зоны производственных предприятий 2-го класса опасности. Для размещения предприятий II-го класса опасности производственного, транспортно-логистического, складского назначения. Максимальная этажность зданий – 9 этажей. Минимальный коэффициент застройки: 0,3.

· П3 – зоны производственных предприятий 3-го класса опасности. Для размещения предприятий III-го класса опасности производственного, транспортно-логистического, складского назначения. Максимальная этажность зданий – 3 этажа. Минимальный коэффициент застройки: 0,3.

· П4 – зоны производственных предприятий 4-го класса опасности. Для размещения предприятий IV-го класса опасности производственного, транспортно-логистического, складского назначения. Максимальная этажность зданий – 3 этажа. Минимальный коэффициент застройки: 0,3.

· П5 – зоны производственных предприятий 5-го класса опасности. Для размещения предприятий V-го класса опасности производственного, транспортно-логистического, складского назначения. Максимальная этажность зданий – 3 этажа. Минимальный коэффициент застройки: 0,3.

· ГИ – зоны геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых. Для обеспечения возможности рационального использования недр.

· ЗД – зоны заготовки древесины.
4. Коммунально-складские зоны
· КС – коммунально-складские зоны. Для размещения объектов коммунально-складского назначения связанных с обеспечением населения услугами таких объектов.

5. Общественно-деловые зоны
· Д – общественно-деловые зоны. Для размещения административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих объектов. Максимальная этажность зданий – 3 этажа.

6. Зоны сельскохозяйственного назначения
· С1 ​– зоны сельскохозяйственных угодий. Для размещения пашней, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений (садов, виноградников и других).

· С2 – зоны сельскохозяйственного производства. Для размещения сельскохозяйственных предприятий и строительства зданий, строений, сооружений используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

· С3 ​– зоны ведения фермерского хозяйства. Для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.

· С4 – зоны ведения садоводства. Для ведения садоводства.

· С5 – зоны ведения дачного хозяйства. Для ведения дачного хозяйства.

· С6 - зоны полевых участков личных подсобных хозяйств. Не застраиваемые.

7. Зоны транспортной инфраструктуры
· Т – зоны транспортной инфраструктуры.

8. Зоны инженерной инфраструктуры
· И – зоны инженерной инфраструктуры.

9. Зоны специального назначения
· СП1 – зоны специального назначения. Для размещения военных объектов.

· МЗ – зоны мест массового захоронения. Для размещения мест массового захоронения.
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	Устойчивое развитие территории МО Мгинское городское поселение
	Преобразование функционально-планировочной структуры
	Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения в городском поселке Мга, деревне Пухолово и деревне Сологубовка
	Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Мга
	площадь
	га
	12,03
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра при въезде в садоводческий массив Михайловский
	площадь
	га
	4,47
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Пухолово
	площадь
	га
	4,12
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в городском поселке Мга
	площадь
	га
	13,52
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Сологубовка
	площадь
	га
	9,31
	-

	
	
	
	Включение в границы населенного пункта православного храма вблизи поселка при железнодорожной станции Сологубовка
	площадь
	га
	2,20
	-

	
	
	Выделение территорий для производственных и логистических предприятий на прилегающих к автомобильной дороге "Магистральная" землях
	Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 1-ого класса опасности южнее городского поселка Мга
	площадь
	га
	851,84
	-

	
	
	
	Формирование инвестиционной зоны для размещения технопарка 4 класса опасности южнее городского поселка Мга
	площадь
	га
	60,14
	-

	
	
	
	Формирование промышленной зоны в северо-восточной части поселения для размещения производственных предприятий 2-го класса опасности
	площадь
	га
	360,65
	-

	
	
	
	Формирование  зоны для размещения производственного предприятия 4-го класса опасности на пересечении автомобильной дороги "Магистральная" и ВЛ-220 кВ
	площадь
	га
	10,82
	-

	
	
	
	Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 4-ого класса опасности севернее городского поселка Мга
	площадь
	га
	96,06
	-

	
	
	Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Сологубовка, Малуксинских и Келколовских карьеров
	Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Малуксинских карьеров
	площадь
	га
	2 273,34
	-

	
	
	
	Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Келколовских карьеров
	площадь
	га
	25,13
	-

	
	
	
	Формирование зоны для организации длительного отдыха населения вблизи деревни Сологубовка
	площадь
	га
	51,17
	-

	
	
	Выделение территорий для развития сельского хозяйства
	Формирование зон для строительства фермерских хозяйств на территории МО Мгинское городское поселение
	площадь
	га
	1 559,49
	-

	
	
	
	Формирование зон для развития сельского хозяйства на территории МО Мгинское городское поселение
	площадь
	га
	2 012,72
	-

	
	
	Выделение территорий для жилищного строительства
	Включение в границы городского поселка Мга земель из состава земель лесного фонда
	площадь
	га
	88,83
	-

	
	
	
	Включение в границы городского поселка Мга земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	70,17
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Пухолово земель из состава земель сельскохозяйственного назначения
	площадь
	га
	74,66
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Пухолово земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	55,91
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Сологубовка земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	11,93
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Кирсино земель из состава земель сельскохозяйственного назначения
	площадь
	га
	7,24
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Кирсино земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	16,51
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Петрово земель из состава земель сельскохозяйственного назначения
	площадь
	га
	22,74
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Петрово земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	6,86
	

	
	
	
	Включение в границы деревни Турышкино земель из состава земель сельскохозяйственного назначения
	площадь
	га
	11,94
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Турышкино земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	19,21
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Муя земель из состава земель сельскохозяйственного назначения
	площадь
	га
	32,50
	-

	
	
	
	Включение в границы деревни Войтолово земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	54,02
	-

	
	
	
	Включение в границы поселка Михайловский земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	43,46
	-

	
	
	
	Включение в границы поселка Апраксин земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	7,18
	-

	
	
	
	Включение в границы поселка Новая Малукса земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	7,12
	-

	
	
	
	Включение в границы поселка при железнодорожной станции Погостье земель из состава земель запаса
	площадь
	га
	13,84
	-

	
	
	Выделение территорий для развития садоводства и дачного хозяйства
	Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Турышкино
	площадь
	га
	37,19
	-

	
	
	
	Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Муя
	площадь
	га
	14,82
	-

	
	
	
	Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Сологубовка
	площадь
	га
	23,77
	-

	
	
	
	Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Пухолово
	площадь
	га
	23,05
	-

	
	
	
	Формирование зоны для развития дачного хозяйства в северо-восточной части МО Мгинское городское поселение вблизи реки Назия
	площадь
	га
	7,00
	-

	
	
	Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования в городском поселке Мга и на землях, прилегающих к руслу реки Мга вниз по течению от деревни Сологубовка до городского поселка Мга
	Формирование системы парков и скверов в северной части городского поселка Мга
	площадь
	га
	15,37
	-

	
	
	
	Формирование системы городских садов на берегу реки Мга вверх по течению от деревни Сологубовка до городского поселка Мга с учетом требований к использованию территории прибрежной защитной полосы водного объекта
	площадь
	га
	41,39
	-

	
	Сохранение, регенерация и популяризация объектов культурного наследия
	Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия
	Формирование зон кратковременного отдыха населения влючающих территории объектов культурного наследия федерального значения - памятных мест боев Великой Отечественной войны (Гайтолово, Тортолово, Вороново), с запретом на хозяйственное основение территории, занятой объектом культурного наследия
	площадь
	га
	375,22
	-

	
	Охрана окружающей среды
	Защита жилой застройки от негативного воздействия отдельных объектов и предприятий, расположенных в городском поселке Мга
	Уменьшение класса опасности предприятий, расположенных в городском поселке Мга, до 5 класса
	величина санитарно-защитной зоны
	м
	50
	Первая очередь

	
	
	
	Закрытие кладбища в городском поселке Мга для уменьшения санитарно-защитной зоны до 50 м
	величина санитарно-защитной зоны
	м
	50
	Первая очередь

	
	
	
	Обустройство саниатрно-защитной зоны локальных очистных сооружений в городском поселке Мга и разработка проекта саниатрно-защитной зоны
	площадь
	га
	27,00
	Первая очередь

	
	
	Сохранение природных условий и особенностей территории МО Мгинское городское поселение, объектов животного и растительного мира
	Сохранение природных ландшафтов при создании системы озелененных территорий общего пользования вдоль реки Мга
	площадь
	га
	245,56
	-

	
	
	Организация санитарной очистки территории
	Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях населенных пунктов, входящих в состав поселения
	количество мест
	место
	23
	Первая очередь

	
	
	
	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигон твердых бытовых отходов
	объем вывозимых отходов
	Первая очередь  куб. м/год / Расчетный срок  куб. м/год
	29 788/47 068
	Первая очередь/Расчетный срок

	
	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий
	Строительство сооружений для защиты от подтопления территорий прилегающих к руслу реки Мга
	протяженность сооружений
	погонный метр
	11,2
	Первая очередь

	
	
	
	Мелиорация вновь осваиваемых территорий, включаемых в границы городского поселка Мга из состава земель лесного фонда
	площадь мелиорируемой территории
	га
	88,83
	Первая очередь

	
	
	Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Строительство системы оповещения населения по сигналам ЧС
	количество охватываемых системой населенных пунктов
	населенный пункт
	19
	Первая очередь

	
	
	
	Организация сборного эвакуационного пункта в городском поселке Мга
	площадь помещения
	кв. м
	1 200
	Расчетный срок

	
	
	
	Организация сборного эвакуационного пункта в деревне Сологубовка
	площадь помещения
	кв. м
	300
	Первая очередь

	
	
	
	Организация сборного эвакуационного пункта в поселке Старая Малукса
	площадь помещения
	кв. м
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Организация сборного эвакуационного пункта в деревне Муя
	площадь помещения
	кв. м
	300
	Первая очередь

	
	
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
	Строительство подразделения пожарной охраны в поселке Старая Малукса
	количество машин
	машина
	2
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство подразделения пожарной охраны в деревне Сологубовка
	количество машин
	машина
	2
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Муя
	емкость водоема
	куб. м
	2 000
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Турышкино
	емкость водоема
	куб. м
	1 500
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Кирсино
	емкость водоема
	куб. м
	1 800
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в поселке Апраксин
	емкость водоема
	куб. м
	500
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в поселке Михайловский
	емкость водоема
	куб. м
	500
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Войтолово
	емкость водоема
	куб. м
	3 000
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Келколово
	емкость водоема
	куб. м
	500
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Березовка
	емкость водоема
	куб. м
	500
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в поселке при железнодорожной станции Сологубовка
	емкость водоема
	куб. м
	2 000
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Иваново
	емкость водоема
	куб. м
	1 000
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Славянка
	емкость водоема
	куб. м
	200
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство пожарного водоема в деревне Петрово
	емкость водоема
	куб. м
	500
	Расчетный срок

	
	
	Организация гражданской обороны
	Строительство защитного сооружения ГО в городском поселке Мга
	площадь помещения
	кв. м
	600
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство защитного сооружения ГО в деревне Сологубовка
	площадь помещения
	кв. м
	200
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство защитного сооружения ГО в поселке Старая Малукса
	площадь помещения
	кв. м
	200
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство защитного сооружения ГО в деревне Муя
	площадь помещения
	кв. м
	200
	Первая очередь

	 
	Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов
	Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транспортной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий
	Строительство улично-дорожной сети на вновь осваиваемых территориях
	протяженность дороги
	км
	14,3
	В соответствии с последовательностью основения территории

	
	
	
	Реконструкция улицы Железнодорожная, Советского проспекта, Комсомольского проспекта, улицы Майора Жаринова и улицы Шмидта, а также улицы Ленинградская и шоссе Революции в городском поселке Мга с целью организации на указанных улицах пешеходного движения
	протяженность дороги
	км
	9,8
	Расчетный срок

	Развитие инженерной инфраструктуры
	Развитие системы водоснабжения и водоотведения
	Организация централизованного водоснабжения городского поселка Мга, деревни Войтолово, деревни Пухолово, деревни Сологубовка, деревни Лезье, поселка Новая Малукса, поселка Старая Малукса
	Строительство скважины восточнее городского поселка Мга
	производительность скважины
	куб. м/сут
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство скважины восточнее городского поселка Мга
	производительность скважины
	куб. м/сут
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство скважины восточнее городского поселка Мга
	производительность скважины
	куб. м/сут
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство насосной станции второго подъема восточнее городского поселка Мга
	производительность насосной станции
	куб. м/сут
	900
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки городского поселка Мга
	протяженность сети
	км
	8,6
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемой территории городского поселка Мга
	протяженность сети
	км
	2,9
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство скважины западнее деревни Лезье
	производительность скважины
	куб. м/сут
	300
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство насосной станции второго подъема западнее деревни Лезье
	производительность насосной станции
	куб. м/сут
	300
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство водопроводной сети деревни Сологубовка
	протяженность сети
	км
	5,9
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство водопроводной сети деревни Лезье
	протяженность сети
	км
	9,2
	Первая очередь

	
	
	
	Реконструкция поверхностного водозабора в поселке Старая Малукса
	производительность водозабора
	куб. м/сут
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки поселка Старая Малукса
	протяженность сети
	км
	1,2
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки поселка Новая Малукса
	протяженность сети
	км
	1,3
	Расчетный срок

	
	
	Организация централизованного водоотведения в городском поселке Мга, поселке Новая Малукса, поселке Старая Малукса
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском поселке Мга
	производительность очистных сооружений
	куб. м/сут
	10 000
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство сливной станции в городском поселке Мга
	производительность сливной станции
	куб. м/сут
	2 000
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство канализационной сети на территории существующей жилой застройки городского поселка Мга
	протяженность сети
	км
	8,4
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство канализационной сети на вновь осваиваемой территории городского поселка Мга
	протяженность сети
	км
	2,8
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство канализационной сети на территории существующей жилой застройки поселка Старая Малукса
	протяженность сети
	км
	1,1
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство канализационной сети на территории существующей жилой застройки поселка Новая Малукса
	протяженность сети
	км
	1,4
	Первая очередь

	
	
	
	 
	протяженность сети
	км
	3,2
	Первая очередь

	
	
	Организация локального водоснабжения в населенных пунктах без централизованной системы водоснабжения
	Организация локального водоснабжения населенных пунктов, в которых отсутствует система централизованного водоснабжения
	площадь
	га
	610,50
	Первая очередь

	
	
	Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов
	Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов на сливную станцию в городском поселке Мга
	площадь
	га
	730,20
	Первая очередь

	
	
	Организация системы ливневой канализации в городском поселке Мга
	Строительство системы ливневой канализации в городском поселке Мга на улице Железнодорожная, улице Майора Жаринова, Советском проспекте, Комсомольском проспекте, улице Шмидта, улице Ленинградская, шоссе Революции
	протяженность сети
	км
	9,8
	Расчетный срок

	
	Развитие системы теплоснабжения
	Организация централизованного теплоснабжения городского поселка Мга, поселка Старая Малукса, поселка Новая Малукса
	Строительство котельной в поселке Старая Малукса
	производительность котельной
	Гкал
	10 000
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство теплопровода в поселке Старая Малукса
	протяженность сети
	км
	0,8
	Первая очередь

	
	
	 
	Строительство склада твердого топлива в деревне Лезье
	площадь склада
	га
	2,00
	Расчетный срок

	
	Развитие системы газоснабжения
	Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов, входящих в состав поселения
	Строительство газопровода среднего давления от городского поселка Мга до поселка при железнодорожной станции Сологубовка через поселок Михайловский**
	протяженность сети
	км
	8,70
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство газопровода среднего давления от городского поселка Мга до поселка Новая Малукса через деревню Пухолово, деревню Лезье, деревню Сологубовка, деревню Петрово, деревню Турышкино, деревню Муя, поселок Старая Малукса**
	протяженность сети
	км
	27,30
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство газораспределительных пунктов в поселке Михайловский, поселке при железнодорожной станции Сологубовка, деревне Пухолово, деревне Лезье, деревне Сологубовка, деревне Петрово, деревне Турышкино, деревне Муя, поселке Старая Малукса, поселке Новая Малукса**
	количество объектов
	объект
	10,0
	Первая очередь

	
	Развитие системы электроснабжения
	Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электроэнергии, и вновь осваиваемых территорий
	Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории городского поселка Мга
	протяженность сети
	км
	1,2
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории городского поселка Мга
	мощность
	кВА
	640
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Пухолово
	протяженность сети
	км
	0,8
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Пухолово
	мощность
	кВА
	420
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Лезье
	протяженность сети
	км
	2,1
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Лезье
	мощность
	кВА
	360
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на территории поселка при железнодорожной станции Сологубовка
	протяженность сети
	км
	1,1
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на территории поселка при железнодорожной станции Сологубовка
	мощность
	кВА
	200
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на территории деревни Березовка
	протяженность сети
	км
	3,2
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на территории деревни Березовка
	мощность
	кВА
	200
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Кирсино
	протяженность сети
	км
	1,4
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Кирсино
	мощность
	кВА
	200
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемых фермерских хозяйств
	протяженность сети
	км
	1,2
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на территории планируемых фермерских хозяйств
	мощность
	кВА
	200
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемых сельскохозяйственных предприятий
	протяженность сети
	км
	0,5
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство трансформаторной подстанции на территории планируемых сельскохозяйственных предприятий
	мощность
	кВА
	200
	Первая очередь

	*Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения
	Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования
	Строительство детского сада в городском поселке Мга*
	количество мест
	место
	110
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы в городском поселке Мга*
	количество мест
	место
	300
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство детского сада в деревне Пухолово*
	количество мест
	место
	150
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы в деревне Пухолово*
	количество мест
	место
	300
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство детского сада, совмещенного с общеобразовательной школой в деревне Лезье*
	количество мест
	место в школе/ место в детском саду
	330/90
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство учреждения начального и среднего профессионального образования в городском поселке Мга*
	количество объектов
	объект
	1
	Первая очередь

	
	
	Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
	Строительство больницы в городском поселке Мга*
	количество мест
	место
	155
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в городском поселке Мга*
	количество мест
	место
	135
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Сологубовка*
	количество объектов
	объект
	1
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Муя*
	количество объектов
	объект
	1
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Лезье*
	количество объектов
	объект
	1
	Расчетный срок

	
	
	Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг
	Строительство кладбища западнее городского поселка Мга
	площадь
	га
	13,80
	Первая очередь

	
	
	
	Реконструкция кладбища в деревне Кирсино
	площадь
	га
	3,00
	Первая очередь

	
	
	
	Реконструкция кладбища в поселке Новая Малукса
	площадь
	га
	10,34
	Первая очередь

	
	
	Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Мга
	площадь
	га
	25,55
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Пухолово
	площадь
	га
	4,12
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Сологубовка
	площадь
	га
	9,31
	-

	
	
	Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законо-дательством, организация строительст-ва и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
	Строительство муниципального жилищного фонда в городском поселке Мга
	жилая площадь
	кв. м
	11 500
	Расчетный срок

	
	
	Организация библиотечного обслуживания населения
	Реконструкция библиотеки в городском поселке Мга
	количество мест
	место
	150
	Первая очередь

	
	
	Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
	Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Мга
	площадь
	га
	25,55
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Пухолово
	площадь
	га
	4,12
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Сологубовка
	площадь
	га
	9,31
	-

	
	
	
	Строительство сельского клуба в деревне Турышкино
	количество мест
	место
	90
	Расчетный срок

	
	
	
	Реконструкция дома культуры в городском поселке Мга
	количество мест
	место
	500
	Расчетный срок

	
	
	
	Реконструкция кинотеатра в городском поселке Мга
	количество мест
	место
	200
	Первая очередь

	
	
	
	Реконструкция сельского клуба в деревне Сологубовка
	количество мест
	место
	100
	Первая очередь

	
	
	
	Реконструкция сельского клуба в поселке Старая Малукса
	количество мест
	место
	95
	Расчетный срок

	
	
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	Строительство универсальной спортивной площадки в городском поселке Мга
	площадь
	кв. м
	5 000,00
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство стадиона в городском поселке Мга
	площадь
	кв. м
	10 000,00
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Пухолово
	площадь
	кв. м
	10 000,00
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство универсальной спортивной площадки в городском деревне Лезье
	площадь
	кв. м
	5 000,00
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство спортивно-оздоровительного учреждения в деревне Келколово
	площадь
	мест
	500,00
	Расчетный срок

	
	
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Строительство парка в городском поселке Мга
	площадь
	га
	15,37
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство городского сада в городском поселке Мга
	площадь
	га
	41,39
	Расчетный срок

	
	
	
	Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Малуксинских карьеров
	площадь
	га
	2 273,34
	-

	
	
	
	Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Келколовских карьеров
	площадь
	га
	25,13
	-

	
	
	Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
	Строительство санаторно-курортного учреждения вблизи деревни Сологубовка*
	количество мест
	место
	150
	Первая очередь

	
	
	
	Строительство санаторно-курортного учреждения вблизи деревни Сологубовка*
	количество мест
	место
	150
	Расчетный срок

	
	
	
	Строительство санаторно-курортного учреждения вблизи деревни Сологубовка
	количество мест
	место
	150
	Расчетный срок

	
	
	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
	Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Мга
	площадь
	га
	25,55
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Пухолово
	площадь
	га
	4,12
	-

	
	
	
	Формирование общественно-делового центра в деревне Сологубовка
	площадь
	га
	9,31
	-

	
	
	
	* - мероприятие муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
	
	
	
	

	
	
	
	** - мероприятие Ленинградской области
	
	
	
	


Приложение 3. Технико-экономические показатели Генерального плана

	№№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Существующее положение, 2011 г.
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок, 2030 г.

	
	ТЕРРИТОРИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	га
	76 094,68
	76 094,68
	76 094,63

	
	
	%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	1
	ЗЕМЛИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
	

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	5 308,13
	6 526,07
	6 526,07

	
	
	%
	6,98%
	8,58%
	8,58%

	1.2
	Земли населенных пунктов
	га
	1 628,02
	2 284,09
	2 284,04

	
	
	%
	2,14%
	3,00%
	3,00%

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, рабоивещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе:
	га
	844,79
	2 541,46
	2 541,46

	
	
	%
	1,11%
	3,34%
	3,34%

	1.3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
	га
	749,11
	2426,38
	2426,38

	1.3.2
	Земли обороны и безопасности
	га
	95,68
	95,68
	95,68

	1.3.3
	Земли иного специального назначения
	га
	0,00
	19,40
	19,40

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий
	га
	0,00
	502,23
	502,23

	
	
	%
	0,00%
	0,66%
	0,66%

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	61 016,10
	60 582,50
	60 582,50

	
	
	%
	80,18%
	79,61%
	79,61%

	1.6
	Земли водного фонда
	га
	-
	-
	-

	
	
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	1.7
	Земли запаса
	га
	6 452,85
	1 116,87
	1 116,87

	
	
	%
	0,08
	0,01
	0,01

	2
	Из общей площади территории поселения площадь функциональных зон, в том числе:
	га
	-
	76 094,68
	76 094,68

	
	
	%
	-
	100,00%
	100,00%

	2.1
	Жилые зоны , из них:
	га
	-
	1557,88
	1557,88

	
	
	%
	-
	2,05%
	2,05%

	2.1.1
	Зоны индивидуальной жилой застройки
	га
	-
	1435,75
	1435,75

	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Зоны малоэтажной жилой застройки
	га
	-
	42,00
	42,00

	2.1.3
	Зоны среднеэтажной жилой застройки
	га
	-
	80,13
	80,13

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	-
	84,25
	84,25

	
	
	%
	-
	0,11%
	0,11%

	2.3
	Производственные зоны, из них:
	га
	-
	47 402,25
	47 402,25

	
	
	%
	-
	62,29%
	62,29%

	2.3.1
	Зоны инженерной инфраструктуры
	га
	-
	54,53
	54,53

	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Зоны производственных предприятий 1-го класса опасности
	га
	-
	851,84
	851,84

	2.3.3
	Зоны производственных предприятий 2-го класса опасности
	га
	-
	360,65
	360,65

	2.3.4
	Зоны производственных предприятий 3-го класса опасности
	га
	-
	5,11
	5,11

	2.3.5
	Зоны производственных предприятий 4-го класса опасности
	га
	-
	422,87
	422,87

	2.3.6
	Зоны производственных предприятий 5-го класса опасности
	га
	-
	67,28
	67,28

	2.3.7
	Зоны геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых
	га
	-
	2496,43
	2496,43

	2.3.8
	Зоны заготовки древесины
	га
	-
	43143,54
	43143,54

	2.4.
	Коммунально-складские зоны
	га
	-
	115,57
	115,57

	
	
	%
	-
	0,15%
	0,15%

	2.5
	Зоны транспортной инфраструктуры
	га
	-
	1 074,85
	1 074,85

	
	
	%
	-
	1,41%
	1,41%

	2.6
	Зоны сельскохозяйственного назначения, из них
	га
	-
	6 669,99
	6 669,99

	
	
	%
	-
	8,77%
	8,77%

	2.6.1
	Зоны сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	1454,23
	1454,23

	2.6.2
	Зоны сельскохозяйственного производства
	га
	-
	668,80
	668,80

	2.6.3
	Зоны ведения фермерского хозяйства
	га
	-
	1483,37
	1483,37

	2.6.4
	Зоны ведения садоводства
	га
	-
	2848,06
	2848,06

	2.6.5
	Зоны ведения дачного хозяйства
	га
	-
	161,64
	161,64

	2.6.7
	Зоны полевых участков личных подсобных хозяйств
	га
	-
	53,89
	53,89

	2.7
	Рекреационные зоны, из них:
	га
	-
	19 035,43
	19 035,43

	
	
	%
	-
	25,02%
	25,02%

	2.7.1
	Зоны застраиваемых озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	133,58
	133,58

	2.7.2
	Зоны ограниченно-застраиваемых озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	158,81
	158,81

	2.7.3
	Зоны долгосрочного отдыха населения
	
	-
	2472,05
	2472,05

	2.7.4
	Зоны особо охраняемых территорий
	га
	-
	502,23
	502,23

	2.7.5
	Зоны краткосрочного отдыха населения
	га
	-
	15768,76
	15768,76

	2.8
	Зоны специального назначения, из них:
	га
	-
	154,46
	154,46

	
	
	%
	-
	0,20%
	0,20%

	2.8.1
	Зоны специального назначения
	га
	-
	105,21
	105,21

	2.8.2
	Зоны мест массового захоронения
	га
	-
	49,25
	49,25

	3
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	

	3.1
	Автомобильный транспорт
	

	3.1.1
	Автомобильные дороги федерального значения
	км
	14,36
	14,36
	14,36

	3.1.2
	Автомобильные дороги регионального значения
	км
	63,87
	63,87
	63,87

	3.1.3
	Автомобильные дороги местного значения
	км
	26,79
	26,79
	31,39

	3.1.4
	Улично-дорожная сеть
	км
	44,55
	48,46
	56,87

	3.2
	Железнодорожный транспорт
	км
	85,97
	85,97
	85,97

	3.3
	Трубопроводный транспорт
	км
	26,67
	26,67
	26,67

	4
	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	

	4.1
	Водопотребление населением
	куб. м/сут
	2 511,81
	2 759,14
	3 875,10

	4.2
	Водоотведение от населения
	куб. м/сут
	2 511,81
	2 759,14
	3 875,10

	4.5
	Электропотребление населением
	тыс. кВА
	5,83
	6,40
	10,12

	5
	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА
	

	5.1
	Образовательные учреждения
	

	5.1.1
	Детские сады
	место
	180
	380
	530

	5.1.2
	Общеобразовательные школы
	место
	356
	956
	1 286

	5.1.3
	Профессиональные технические училища
	объект
	-
	-
	1,00

	5.2
	Учреждения по оказанию превичной медико санитарной помощи
	

	5.2.1
	Больницы
	место
	50
	50
	205

	5.2.2
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	место
	100
	235
	235

	5.2.3
	Фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	2,00
	2,00
	5,00

	5.3
	Места массового захоронения
	

	5.3.1
	Кладбища
	га
	16,80
	32,94
	32,94

	5.4
	Учреждения библиотечного обслуживания
	

	5.4.1
	Библиотеки
	место
	50
	150
	150

	5.5
	Объекты физической культуры и спорта
	

	5.5.1
	Открытые плоскостные сооружения
	кв. м
	15 000,00
	25 000,00
	35 000,00

	5.5.2
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	кв. м
	0,00
	0,00
	10000,00

	5.6
	Места массового отдыха населения
	

	5.6.1
	Парки, сады
	га
	1,50
	16,87
	58,22

	5.7
	Санаторно-курортные учреждения
	

	5.7.1
	Санатории
	место
	-
	150,00
	450,00

	
	НАСЕЛЕНИЕ

	
	Численность населения
	чел.
	13 558
	14 893
	23 536
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